**Zakładka magnetyczna odporna na wilgoć**

Wymagania:

1. Dane techniczne:
2. nadruk offsetowy UV obustronny na białej folii PP odporna na wilgoć;
3. nadruk zabezpieczony lakierem UV błyszczącym lub matowym;
4. uszlachetnione lakierami UV (błysk, mat, [fluorescencyjny](https://www.google.pl/search?q=fluorescencyjny&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMIkNWGsNTrxgIVKPNyCh2V1g4V&biw=1429&bih=966&dpr=0.9));
5. magnesy na obu "ramionach" zakładki do książek;
6. wielkość: np. min. 260 x 40 (min) po rozłożeniu;
7. grubość: 0,4 mm;
8. nadruk: fullcolor 4+4 CMYK;
9. nadruk: wg załączonego projektu (kampania rekrutacyjna);
10. opakowanie jednostkowe w woreczek foliowy.

Ilość: ….. sztuk

UWAGA:

Wybrany Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, będzie zobowiązany:

1. przygotowany do wykonania projekt przysłać do Zamawiającego w celu uzyskania jego akceptacji;
2. przysłać na adres Zamawiającego fizyczny egzemplarz próbny (proof), w celu uzyskania jego akceptacji przed zleceniem produkcji; Zamawiający zastrzega sobie możliwość do trzech proofów, jeśli wcześniejsze nie będą spełniały oczekiwań Zamawiającego.